附件1

淤地坝风险隐患和老旧淤地坝

判定标准

一、淤地坝风险隐患

根据《淤地坝技术规范》（SL/T804-2020）（以下简称《技术规范》）、《黄土高原地区中型以上病险淤地坝认定暂行办法》（办水保〔2015〕90号），淤地坝风险隐患表现形式为：

1.下游影响范围有村庄、学校、工矿、道路等基础设施的大型坝和中型坝，无配套的泄洪建筑物，溃坝后可能影响下游人员生命财产安全，或大型坝下游有大型坝等重要水利水土保持工程等。

2.库容100万m3以上无泄洪建筑物的大型坝。

3.无放水建筑物也无泄洪建筑物。

4.坝体、放水建筑物、泄洪建筑物完整性发生变化或出现损毁，存在较严重安全隐患，主要包括：

（1）坝体、坝肩出现贯通性横向裂缝或纵向滑动性裂缝；

（2）坝坡发生大面积滑坡、塌陷；

（3）坝坡坡率不符合《技术规范》规定，影响坝体稳定；

（4）坝体冲缺或出现较大冲沟；

（5）坝体发生管涌或出现严重渗漏；

（6）卧管（或竖井）大部分损毁，需要重建；

（7）涵洞（管）发生断裂、堵塞、渗漏，不能正常排水；

（8）明渠损毁严重，需要重修；

（9）溢洪道局部损毁、淘刷悬空、技术指标不符合相应的技术规范要求，或出现其他不能正常泄洪的严重问题。

二、老旧淤地坝

根据淤地坝建设和运行情况，同时满足下列条件可判定为老旧淤地坝。

1.已达到或超过设计淤积高程。

2.2011年以后未进行除险加固。