附件

“双随机、一公开”抽查发现问题整改告知书

黑龙江省海川水利水电工程监理咨询有限公司：

水利部开展2021年度第二批水利工程建设监理单位和甲级质量检测单位“双随机、一公开”抽查时，发现你单位存在以下问题：

1.部分监理人员同时在两个以上水利工程项目从事监理业务。你单位的徐猛、张扬、张恒、鞠笑龙等4人同时在黑龙江省克东县乌裕尔河治理工程、玉岗水库泄洪闸下游沟道工程、东风水库2020年水毁修复工程、农村供水工程（2021年度县级自筹）等多个在建项目担任总监理工程师或监理工程师。

2.个别项目未按照监理规范的要求实施监理。你单位在黑龙江省克东县乌裕尔河治理工程编制的监理实施细则无格宾网和雷诺护垫的成品检测要求；检测台账显示，未对网片成品进行平行检测。

3.未对施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案进行审查。你单位在黑龙江省克东县乌裕尔河治理工程承担11个标段的施工监理任务，未对施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案进行审查。

4.在全国水利建设市场监管平台填报的基本信息更新不及时。你单位在全国水利建设市场监管平台填报的基本信息中缺少技术负责人信息。

以上行为违反了《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十条“……监理人员应当保守执（从）业秘密，并不得同时在两个以上水利工程项目从事监理业务……”、第十五条“监理单位应当按照监理规范的要求，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方式实施监理……”、《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十八条“监理单位应当审查被监理单位提出的安全技术措施、专项施工方案和环境保护措施是否符合工程建设强制性标准和环境保护要求，并监督实施……”、《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理办法的通知》（水建设〔2019〕306号）第十二条“水利建设市场主体应依法依规在全国水利建设市场监管服务平台填报基本信息和良好行为记录信息，并对信息的真实性、及时性负责……”的规定。

现责令你单位认真整改，期限一个月。

附件

“双随机、一公开”抽查发现问题整改告知书

黑龙江海鹏建设工程监理有限公司：

水利部开展2021年度第二批水利工程建设监理单位和甲级质量检测单位“双随机、一公开”抽查时，发现你单位存在以下问题：

个别项目未按照监理规范的要求实施监理。你单位在黑龙江省讷河市太和灌区2020年节水配套改造项目未按照监理规范的要求实施平行检测，如混凝土未进行抗冻、抗渗平行检测；雷诺护垫仅检测原材料，未检测成品；格宾石笼材料和成品未作检测。

在全国水利建设市场监管平台填报的基本信息更新不及时。胡艳华、杨冠哲、刘德勇等12名监理工程师已从你单位离职，你单位在全国水利建设市场监管平台填报的基本信息中仍有上述人员信息。

以上行为违反了《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十五条“监理单位应当按照监理规范的要求，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方式实施监理，发现问题应当及时纠正、报告……”、《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理办法的通知》（水建设〔2019〕306号）第十二条“水利建设市场主体应依法依规在全国水利建设市场监管服务平台填报基本信息和良好行为记录信息，并对信息的真实性、及时性负责……”的规定。

现责令你单位认真整改，期限一个月。

附件

“双随机、一公开”抽查发现问题整改告知书

黑龙江正维工程检测有限公司：

水利部开展2021年度第二批水利工程建设监理单位和甲级质量检测单位“双随机、一公开”抽查时，发现你单位存在以下问题：

1.委托单、原始记录、质量检测报告未按年度统一编号。你单位全部委托单、原始记录、质量检测报告均按工程单独编号，未按年度统一编号。

2.部分仪器设备不满足检验检测要求。你单位混凝土类沥青检测设备配备安装和运行不满足检测工作需要，30T全自动恒压力试验机、100T液压式万能试验机等设备的运行、检定和校准不满足计量认证设备管理要求。

3.部分检测活动未按照国家和行业标准开展。你单位在部分检测活动中使用标准不规范，如水泥物理力学性能试验检测执行《通用硅酸盐水泥》（GB 175—2007），该标准2007年以来已作三次修订；砂子试验执行《水工混凝土施工规范》（SL 677—2014），而检测报告结论未依据该标准确定。

以上行为违反了《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条“……检测合同、委托单、原始记录、质量检测报告应当按年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改……”、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第4.4.1条“检验检测机构应配备满足检验检测要求的设备和设施……”、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条“检测单位应当按照国家和行业标准开展质量检测活动……”的规定。

现责令你单位认真整改，期限一个月。

附件

“双随机、一公开”抽查发现问题整改告知书

黑龙江省龙翔水利工程质量检测有限公司：

水利部开展2021年度第二批水利工程建设监理单位和甲级质量检测单位“双随机、一公开”抽查时，发现你单位存在以下问题：

1.委托单、原始记录、质量检测报告未按年度统一编号。你单位全部委托单、原始记录、质量检测报告均按工程单独编号，未按年度统一编号。

2.部分工作环境不满足检验检测要求。你单位部分试验室设备摆放距离过近，不满足设备安全运行和试验检测的间距要求；试验室内仪器设备管理较为混乱，部分仪器设备未按规范要求分类摆放。

3.个别仪器设备不满足检验检测要求。你单位沥青延度仪行程仅为1.5米，不满足有效行程至少2米的规范要求。

4.部分检测活动未按照国家和行业标准开展。你单位水泥室水泥胶砂强度样品无标识，样品状态无法识别。

5.检测标准发生变更未向资质认定部门申请办理变更手续。检验检测机构资质认定证书附表中，岩土类检测项目所用规程规范《土工试验规程》（SL 237—1999）已作废，你单位未按计量认证要求申报资质认定标准（方法）变更审批表。

6.在全国水利建设市场监管平台填报的基本信息更新不及时。你单位在2021年1月至8月共实施12个项目，在全国水利建设市场监管平台实际填报10个项目信息，未填报勃利县2020年度永双高标准农田建设项目第30标段和2021年七台河本级高标准农田建设项目第十二标段2个项目信息；吴鹏、段健飞、丁英彰等3名质量检测员已从你单位离职，你单位在全国水利建设市场监管平台填报的基本信息中仍有上述人员信息。

以上行为违反了《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条“……检测合同、委托单、原始记录、质量检测报告应当按年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改……”、《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）第九条“申请资质认定的检验检测机构应当符合以下条件：……（三）具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求；……”、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第4.4.1条“检验检测机构应配备满足检验检测要求的设备和设施……”、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条“检测单位应当按照国家和行业标准开展质量检测活动……”、《检验检测机构资质认定管理办法》第十四条第（四）项“有下列情形之一的，检验检测机构应当向资质认定部门申请办理变更手续：……（四）检验检测标准或者检验检测方法发生变更的；……”、《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理办法的通知》（水建设〔2019〕306号）第十二条“水利建设市场主体应依法依规在全国水利建设市场监管服务平台填报基本信息和良好行为记录信息，并对信息的真实性、及时性负责……”的规定。

现责令你单位认真整改，期限一个月。

附件

“双随机、一公开”抽查发现问题整改告知书

陕西江河工程项目管理有限责任公司：

水利部开展2021年度第二批水利工程建设监理单位和甲级质量检测单位“双随机、一公开”抽查时，发现你单位存在以下问题：

1.个别监理人员同时在两个以上水利工程项目从事监理业务。你单位张键同时在泾河新城泾河北岸滩面治理及生态修复工程（EPC）监理1标、宝鸡市冯家山水库灌区续建配套节水改造项目南干三支渠改造和2020年省级水利发展资金水土保持项目丹凤县雷家洞小流域综合治理工程等3个在建项目担任总监理工程师或监理工程师。

2.个别项目监理实施期间监理人员有变化的，未及时通知被监理单位。你单位在陕西省斗门水库工程实际派驻闫志勤、杨玉田等10名监理工程师，替换了监理合同约定的监理人员，未书面通知被监理单位。

3.个别项目未按照监理规范的要求实施监理。你单位对陕西省斗门水库工程监理过程中，在退水渠箱涵碎石报验资料未提供施工单位自检报告，且碎石厂家试验报告（报告编号BG-2020-CJL-002）中使用的检测标准与设计要求不一致的情况下，同意进场使用。2020年8月10日太平河退水渠强夯施工旁站记录显示，你单位未监督施工单位人员在旁站记录上签字确认。

4.在全国水利建设市场监管平台填报的基本信息更新不及时。你单位未在全国水利建设市场监管平台填报晁乃宏、高周海、周武博、张进龙、席小平、姜建民等6名监理工程师信息。

以上行为违反了《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十条“……监理人员应当保守执（从）业秘密，并不得同时在两个以上水利工程项目从事监理业务……”、第十三条“监理单位应当将项目监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围书面通知被监理单位。监理实施期间监理人员有变化的，应当及时通知被监理单位……”、第十五条“监理单位应当按照监理规范的要求，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方式实施监理，发现问题应当及时纠正、报告……”、《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理办法的通知》（水建设〔2019〕306号）第十二条“水利建设市场主体应依法依规在全国水利建设市场监管服务平台填报基本信息和良好行为记录信息，并对信息的真实性、及时性负责……”的规定。

现责令你单位认真整改，期限一个月。

附件

“双随机、一公开”抽查发现问题整改告知书

延安合平监理有限责任公司：

水利部开展2021年度第二批水利工程建设监理单位和甲级质量检测单位“双随机、一公开”抽查时，发现你单位存在以下问题：

1.个别项目未按照监理规范的要求实施监理。你单位在延安高新区东区生态修复及治理项目—防洪工程未监督施工技术员在旁站监理记录上签字，监理日志内容填写不完整且部分未签字；在甘泉县崂山川林沟段堤防工程未编制专业工程监理实施细则。

2.个别项目部分建筑材料未经监理工程师签字，已在工程上使用。格宾石笼网、混凝土原材料等建筑材料未经你单位监理工程师签字，已在甘泉县崂山川林沟段堤防工程上使用，并进行了下一道工序施工。

3.个别项目施工图未经总监理工程师签字，已用于施工。甘泉县崂山川林沟段堤防工程施工图未经你单位总监理工程师签字，已用于施工。

4.在全国水利建设市场监管平台填报的基本信息更新不及时。你单位在全国水利建设市场监管平台仅填报延川县袁家沟水库向辛家沟低坝抗旱应急补水工程1项业绩，未填报2020年以后承揽的延安高新区东区生态修复及治理项目—防洪工程和甘泉县崂山川林沟段堤防工程等业绩。

以上行为违反了《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十五条“监理单位应当按照监理规范的要求，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方式实施监理，发现问题应当及时纠正、报告……”、第十五条“……未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，不得进行下一道工序的施工”、第十四条“监理单位应当按照监理合同，组织设计单位等进行现场设计交底，核查并签发施工图。未经总监理工程师签字的施工图不得用于施工……”、《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理办法的通知》（水建设〔2019〕306号）第十二条“水利建设市场主体应依法依规在全国水利建设市场监管服务平台填报基本信息和良好行为记录信息，并对信息的真实性、及时性负责……”的规定。

现责令你单位认真整改，期限一个月。

附件

“双随机、一公开”抽查发现问题整改告知书

西安理工大学水利水电土木建筑研究设计院：

水利部开展2021年度第二批水利工程建设监理单位和甲级质量检测单位“双随机、一公开”抽查时，发现你单位存在以下问题：

1.未建立档案管理制度，检测合同、质量检测报告未按年度统一编号。你单位未建立档案管理制度，部分检测合同和质量检测报告未按年度进行统一编号。

2.个别仪器设备不满足检验检测要求。你单位的水泥标准养护箱使用不规范；胶砂流动度测定仪未安装固定；电动数控击实仪未安装固定；沥青针入度仪缺少低温控制水槽；现场试验室仪器设备档案不全，缺少仪器设备维护保养记录。

3.在全国水利建设市场监管平台填报的基本信息更新不及时。根据你单位提供的《西安理工大学水利水电土工建筑研究设计院任命书》（设字〔2019〕6号），张浩博和桑国臣担任检测单位技术负责人，与你单位在全国水利建设市场监管平台填报的技术负责人信息不一致；你单位在全国水利建设市场监管平台填报的人员信息与你单位提供的检测人员名册不一致，缺少简政、李爱国、卢俊龙等13人信息，史永辉、崔中兴、陈雅琴、吕强等4人不在名册内。

以上行为违反了《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条“检测单位应当建立档案管理制度。检测合同、委托单、原始记录、质量检测报告应当按年度统一编号……”、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第4.4.1条“检验检测机构应配备满足检验检测要求的设备和设施……”、《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理办法的通知》（水建设〔2019〕306号）第十二条“水利建设市场主体应依法依规在全国水利建设市场监管服务平台填报基本信息和良好行为记录信息，并对信息的真实性、及时性负责……”的规定。

现责令你单位认真整改，期限一个月。

附件

“双随机、一公开”抽查发现问题整改告知书

陕西恒立工程质量检测有限公司：

水利部开展2021年度第二批水利工程建设监理单位和甲级质量检测单位“双随机、一公开”抽查时，发现你单位存在以下问题：

1.部分质量检测报告未按年度统一编号。你单位2021年部分检测报告未按年度统一编号。

2.在全国水利建设市场监管平台填报的基本信息更新不及时。你单位在全国水利建设市场监管平台填报的人员信息与你单位提供的检测人员名册不一致，缺少李军利、姚博、李小丹等10人信息。

以上行为违反了《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条“……检测合同、委托单、原始记录、质量检测报告应当按年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改……”、《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理办法的通知》（水建设〔2019〕306号）第十二条“水利建设市场主体应依法依规在全国水利建设市场监管服务平台填报基本信息和良好行为记录信息，并对信息的真实性、及时性负责……”的规定。

现责令你单位认真整改，期限一个月。

附件

“双随机、一公开”抽查发现问题整改告知书

伊犁州智诚工程咨询有限公司：

水利部开展2021年度第二批水利工程建设监理单位和甲级质量检测单位“双随机、一公开”抽查时，发现你单位存在以下问题：

1.个别监理人员同时在两个以上水利工程项目从事监理业务。你单位黄勇同时在伊犁州特克斯县齐勒乌泽克沟齐勒乌泽克沟镇齐勒乌泽克沟村至托特库勒村段中小河流治理项目和伊宁县中小河流治理防洪工程（吉尔格朗河防洪工程人民渠段）两个在建项目担任总监理工程师或监理工程师；高喜生同时在伊犁喀什河引水枢纽区域水土保持综合治理（一期）二标段和伊犁州特克斯县齐勒乌泽克沟齐勒乌泽克沟镇齐勒乌泽克沟村至托特库勒村段中小河流治理两个在建项目担任总监理工程师或监理工程师。

2.在全国水利建设市场监管平台填报基本信息更新不及时。你单位技术负责人自2021年5月起变更为谢琪，未在全国水利建设市场监管平台更新相关信息。

以上行为违反了《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十条“……监理人员应当保守执（从）业秘密，并不得同时在两个以上水利工程项目从事监理业务……”、《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理办法的通知》（水建设〔2019〕306号）第十二条“水利建设市场主体应依法依规在全国水利建设市场监管服务平台填报基本信息和良好行为记录信息，并对信息的真实性、及时性负责……”的规定。

现责令你单位认真整改，期限一个月。

附件

“双随机、一公开”抽查发现问题整改告知书

新疆金烨工程项目管理咨询有限公司：

水利部开展2021年度第二批水利工程建设监理单位和甲级质量检测单位“双随机、一公开”抽查时，发现你单位存在以下问题：

1.个别监理人员同时在两个以上水利工程项目从事监理业务。你单位赵金山同时在策勒县奴尔水利枢纽电站生活区、厂坝区亮化工程和和田县英尔里克水库除险加固工程两个在建项目担任总监理工程师。

2.部分项目选派的总监理工程师不具有工程类高级专业技术职称。你单位在巴州若羌县2021年高效节水建设项目，和静县古尔温苏门肉牛场2021年1.3万亩高标准农田建设项目，塔里木河流域干流管理局2021年度维修养护工程，洛浦县布亚乡阿日西村等4个村2021年1.0万亩高标准农田建设项目和洛浦县布亚乡依格孜博斯坦村等6个村2021年1.0万亩高标准农田建设项目上选派的的总监理工程师均不具备工程类高级专业技术职称。

3.个别项目选派的监理工程师不具备职业资格。你单位选派朱小军担任塔里木河流域干流管理局2021年度维修养护工程监理工程师，不具备监理工程师职业资格。

以上行为违反了《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十条“……监理人员应当保守执（从）业秘密，并不得同时在两个以上水利工程项目从事监理业务……”、第十条“……监理工程师应当具有监理工程师职业资格，总监理工程师还应当具有工程类高级专业技术职称……”的规定。

现责令你单位认真整改，期限一个月。

附件

“双随机、一公开”抽查发现问题整改告知书

新疆山河工程咨询有限公司：

水利部开展2021年度第二批水利工程建设监理单位和甲级质量检测单位“双随机、一公开”抽查时，发现你单位存在以下问题：

1.个别监理人员同时在两个以上水利工程项目从事监理业务。你单位关进慷同时在霍城县2020年度小型水库维修养护项目和塔城市恩喀德克村脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程两个在建项目担任监理工程师。

2.部分项目选派的总监理工程师不具有工程类高级专业技术职称。你单位选派陈知渊担任叶城县依提木孔乡、恰斯米其提乡庭院果蔬灌溉引水建设项目、霍城县2020年度小型水库维修养护项目和阿图什市阿扎克乡麦依村塔石肯路防渗渠工程总监理工程师，不具备工程类高级专业技术职称。

以上行为违反了《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十条“……监理人员应当保守执（从）业秘密，并不得同时在两个以上水利工程项目从事监理业务……”、第十条“……总监理工程师还应当具有工程类高级专业技术职称……”的规定。

现责令你单位认真整改，期限一个月。

附件

“双随机、一公开”抽查发现问题整改告知书

新疆新通工程监理有限责任公司：

水利部开展2021年度第二批水利工程建设监理单位和甲级质量检测单位“双随机、一公开”抽查时，发现你单位存在以下问题：

1.个别监理人员同时在两个以上水利工程项目从事监理业务。你单位李文刚同时在喀什市渠道信息化建设项目和和硕县2021年苏哈特乡1.2万亩、新塔热乡0.5万亩、乌什塔拉乡2.3万亩高标准农田及曲惠镇0.5万亩、清水河农场1.5万亩、塔哈其镇2.0万亩高效节水建设项目两个在建工程担任监理工程师。

2.部分项目选派的总监理工程师不具有工程类高级专业技术职称。你单位选派陆靖担任博乐市乌图布拉格河桑津布拉格村段中小河流治理工程总监理工程师，不具备工程类高级专业技术职称。

以上行为违反了《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十条“……监理人员应当保守执（从）业秘密，并不得同时在两个以上水利工程项目从事监理业务，……”、第十条“……总监理工程师还应当具有工程类高级专业技术职称……”的规定。

现责令你单位认真整改，期限一个月。

附件

“双随机、一公开”抽查发现问题整改告知书

新疆建通工程管理有限责任公司：

水利部开展2021年度第二批水利工程建设监理单位和甲级质量检测单位“双随机、一公开”抽查时，发现你单位存在以下问题：

1.个别监理人员同时在两个以上水利工程项目从事监理业务。你单位翟新杰同时在第二师扩建三十七团水利工程场外调节沉砂池工程（监理二标段）和新疆兵团第二师三十八团骨干管道一东干管下段4km改建工程两个在建项目担任监理工程师；刘爱国同时在第十师北屯碧海胡—北湖水系连通工程和新疆兵团第六师红旗中型灌区续建配套与节水改造（监理一标段）两个在建项目担任总监理工程师或监理工程师。

2.在全国水利建设市场监管平台填报的基本信息更新不及时。你单位技术负责人自2014年起变更为李世芳，未在全国水利建设市场监管平台上更新相关信息。

以上行为违反了《水利工程建设监理规定》（水利部令第28号）第十条“……监理人员应当保守执（从）业秘密，并不得同时在两个以上水利工程项目从事监理业务……”、《水利部关于印发水利建设市场主体信用信息管理办法的通知》（水建设〔2019〕306号）第十二条“水利建设市场主体应依法依规在全国水利建设市场监管服务平台填报基本信息和良好行为记录信息，并对信息的真实性、及时性负责……”的规定。

现责令你单位认真整改，期限一个月。

附件

“双随机、一公开”抽查发现问题整改告知书

新疆伊犁河流域开发建设管理局工程质量检测中心：

水利部开展2021年度第二批水利工程建设监理单位和甲级质量检测单位“双随机、一公开”抽查时，发现你单位存在以下问题：

1.个别报告存在涂改情况。你单位出具的混凝土粗骨料检测报告（编号2021-607CG134）中，检测原始记录的中径筛余质量存在涂改情况。

2.个别工作环境不满足检验检测要求。你单位混凝土钢筋力学性能试验室缺少控制环境温度的设备设施。

3.缺少从事检验检测活动所必需的个别设备设施。你单位甲级质量检测单位资质认定证书登记的地址场所未见检测粗粒土渗透系数和桩身完整性等参数所需的设备。

4.个别检测活动未按照国家和行业标准开展。你单位出具的混凝土抗冻检测报告（编号2020-1173TKD066）中，检测原始记录的试件重量和动弹性模量每50次冻融循环检测一次，不满足每25次冻融循环对试件检测一次的规程要求。

以上行为违反了《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十九条“……检测合同、委托单、原始记录、质量检测报告应当按年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改”的规定、《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）第九条“申请资质认定的检验检测机构应当符合以下条件：……（三）具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求；（四）具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施”、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条“检测单位应当按照国家和行业标准开展质量监测活动……”、《水工混凝土试验规程》（DL/T 5150—2017）第4.26.4条“通常每做25次冻融循环对试件检测一次……”。

现责令你单位认真整改，期限一个月。

附件

“双随机、一公开”抽查发现问题整改告知书

喀什永晟试验检测有限公司：

水利部开展2021年度第二批水利工程建设监理单位和甲级质量检测单位“双随机、一公开”抽查时，发现你单位存在以下问题：

1.个别检测活动未按照国家和行业标准开展。你单位混凝土标准养护室温湿度观测记录无观测时间；水泥恒温恒湿箱无温湿度观测记录。

2.个别工作环境不满足检验检测要求。你单位比表面积仪放置在水泥试验室，不满足工作环境所需相对湿度；水化室缺少温度控制设备。

3.缺少从事检验检测活动所必需的设备设施。你单位甲级质量检测单位资质认定证书登记的地址场所未见检测颗粒级配参数所需的密度计，检测渗透系数参数所需的进水瓶、土样圆筒、变水头管等附属设备，检测比重参数所需的比重瓶、恒温水槽和真空抽气设备。

4.个别检测报告未按有关标准准确的向委托方提交。你单位向委托方提交的部分混凝土配合比检测报告同时使用不同行业的标准，如报告编号YSJC20170142同时使用《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ 55—2011）和《水工混凝土试验规程》（SL 352—2006）。

以上行为违反了《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条“检测单位应当按照国家和行业标准开展质量检测活动……”、《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）第九条“申请资质认定的检验检测机构应当符合以下条件：……（三）具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求；（四）具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施”、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十七条“检测单位应当按照合同和有关标准及时、准确地向委托方提交质量检测报告并对质量检测报告负责”的规定。

现责令你单位认真整改，期限一个月。

附件

“双随机、一公开”抽查发现问题整改告知书

新疆兵团水科院（有限公司）：

水利部开展2021年度第二批水利工程建设监理单位和甲级质量检测单位“双随机、一公开”抽查时，发现你单位存在以下问题：

1.缺少从事检验检测活动所必需的部分检验检测设备设施。你单位甲级质量检测单位资质认定证书登记的地址场所未见检测渗透系数参数所需的抽气机和饱和器，检测混凝土轴向抗拉强度参数所需的试验机设备，检测透水率（压水）参数所需设备，检测止水带拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度等参数所需的裁片机。此外，检测渗透系数参数所需的供水瓶安装位置不正确。

2.个别仪器设备不满足检测能力要求。你单位混凝土抗压强度试验压力机在加荷超过1000kN时，精度由0.01kN变为0.1kN，不满足精度不大于0.01kN的规范要求。

3.个别检测报告未按有关标准准确的向委托方提交。你单位向委托方提交的部分混凝土配合比检测报告未使用水利行业标准，且同时使用不同行业的标准，如报告编号BS202124200同时使用《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ 55—2011）和《水工混凝土配合比设计规程》（DL/T 5330—2015）。

以上行为违反了《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）第九条“申请资质认定的检验检测机构应当符合以下条件：……（四）具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施”、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第4.4.1条“检验检测机构应配备满足检验检测要求的设备和设施……”、《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十七条“检测单位应当按照合同和有关标准及时、准确地向委托方提交质量检测报告并对质量检测报告负责”的规定。

现责令你单位认真整改，期限一个月。